Приложение №1

к договору поставки

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции: | Фургон мастерская на автомобильное шасси ГАЗ 3309 | | |
| Назначение ТС по ПТС: | Передвижная мастерская 47953-0000010-21 | | |
| Описание и характеристики продукции: | **Основные характеристики фургона:**  Тип фургона – каркасный;  Форма фургона – прямоугольная (без скосов);  Габаритные размеры фургона, мм.– 3720х2340х2000 (ДхШхВ);  Внешняя обшивка фургона – плакированный металл 0,55 мм., цвет белый;  Внешнее обрамление фургона – оцинкованный крашенный в белый цвет уголок;  Внутренняя обшивка фургона – декоративная ХДФ. Заказчик предупрежден о том, что ХДФ это гигроскопичный материал и может менять форму при намокании;  Утепление - пенополистирол (толщина утеплителя 40 мм);  Настил пола – автолин;  Снизу защита оцинкованной сталью;  Задняя дверь – двойная распашная с углом открывания на 270 град., оцинкованные фиксаторы дверей, оцинкованная фурнитура, штанговые запоры с дельтовидными ручками;  Боковая дверь одинарная, внутренний замок "КАМАЗ" с углом открывания на180 градусов;  Выдвижная лестница под дверьми – 2 шт.;  Поручень в дверном проеме возле боковой двери – 1 шт.;  Серая ручка на дверном проёме возле задних дверей – 1 шт.;  Окна – по левому борту одинарное раздвижное окно «Газель»; 1075х555 мм;  - по правому борту одинарное глухое окно «Газель»; 1075х555 мм;  Внутреннее освещение - 2 плафона 24 В, габаритное и контурное освещение.  **Оборудование в фургоне:**  Автономный отопитель «Планар 4 Д», 24 В. – 1 шт.;  Сидение СП-01 с 2-х точечным ремнем безопасности – 4 шт.;  Зуммер – 1 шт. | | |
| «Продавец»:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. | | «Покупатель»:  МУП «ОКВК» РБ  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имангулов А.А.  (подпись)  М.П. |